DAVE 4 - Instalação

**Chart, bubble chart

Description automatically generatedRequisitos:**

* Windows vista, 7, 8.1, 10 (32bit ou 64 bits)
* 4 Gb RAM recomendado

**1 – Utilizando o 7zip (alternativa gratuita ao Winrar), extrair o conteúdo do ficheiro ‘DAVE\_4-4-2\_64bit\_2018-02-23’ na raíz( C:\ ).**

Nota: Recomenda-se a utilização do *software* ‘7zip’ para prevenir erros durante extração do ficheiro relacionados com diretorias com mais de 260 caracteres. Se este erro persistir, será necessário ativar esta funcionalidade através dos seguintes passos:

* Clicar na Tecla *windows* e pesquisar por ‘gpedit.msc’.
* Navegar até ‘Local Computer Policy > Computer Configuration > Administrative Templates > System > Filesystem > NTFS’
* Clicar em ‘Enable NTFS long paths’

**2 – Criar um atalho, para mais fácil acesso, a apontar para ‘C:\DAVE\_4-4-2\_64bit\_2018-02-23\DAVE\_4-4-2\_64bit\_2018-02-23\DAVE-IDE-4.4.2-64Bit\eclipse\DAVE.exe’**

**3 – Instalar *drivers* e *softwares* do programador - JLink\_Windows\_V652b.exe**

**4 – Executar DAVE3 e efetuar *updates* das bibliotecas (Figura 1 e 2).**

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generatedGraphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

Figure 2

Figure 1